1. **Pielikums Nr.3**
2. Iepirkuma ar id.Nr.RT2015/11-14.ERAF nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Vispārīgie noteikumi.**
   1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Iekārtu un aprīkojuma gabarītu izmēriem ir pieļaujama novirze +/- 30mm, elektrisko jaudu pielaide un svara pielaide +/-10%, bet tas neattiecas uz jau norādītām piegādājamo preču parametru amplitūdām.
   2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Iekārta** | **Tehniskās prasības** | **Skaits/ vienība** |
| 1. | Televizors | LED, ar statīvu un stiprinājumu pie sienas  Ekrāna izmērs 32",  digitālais (DTV) uztvērējs,  FulHD izšķirtspēja (1920x1080),  Audio:  Dolby Digital Plus  Skaļruņu tips - 2 kanāli (uz leju vērsts + Base Reflex)  HD audio  Multiroom Link  Virtuāls telpiskais skanējums - DTS Studio Sound  DTS kodekss – DTS Premium Sound 5.1  Procesors – Četrkodolu  WiFi Direct,  Pieslēgumi:  HDMIx3, kompozītā ieeja (AV)x1, USBx2, Komponentu ieeja (Y/Pb/Pr)x1, Tīkls Ethernet x 1, Ciparu audio izeja (optiskā)x1, RF ieeja (antenas/kabeļa ieeja) – 1/1 (Parasti izmanto zemes apraidei)/0, Cl ligzda x 1, MHL,  HDMI A / atgriezes kanāla atbalsts,  Iebūvēts bezvadu lokālais tīkls    Energoefektivitātes klase – A  tālvadības pults ar baterijām,  strāvas vads | 12 gab. |
| 2. | Televizors | 3D LED LCD, ar statīvu (Slim Curved T-Sand) un stiprinājumu pie sienas  Ekrāna izmērs 78",  Izšķirtspēja - 3840x2160,  Ieliekts ekrāns – 4200R  Panelis - Ultra Clear Pro  Audio:  Dolby Digital Plus  Skaļruņu tips - 4.2 kanāli (uz priekšu vērsts)  HD audio  Multiroom Link  Virtuāls telpiskais skanējums - DTS Studio Sound  DTS kodekss – DTS Premium Sound 5.1  3D skaņa,  Procesors – 8 kodolu  WiFi Direct,  Ciparu apraide – 2 x DVB-T2/C/S2  Pieslēgumi:  HDMIx4, kompozītā ieeja (AV)x1, USBx3, Komponentu ieeja (Y/Pb/Pr)x1, Tīkls Ethernet x 1, Ciparu audio izeja (optiskā)x1, RF ieeja (antenas/kabeļa ieeja) – 1/1 (Parasti izmanto zemes apraidei)/2, Ex-Link (RS-232C)x1, Cl ligzda x 1, MHL,  HDMI 3D automātiskais iestatījums,  HDMI A / atgriezes kanāla atbalsts,  Iebūvēts bezvadu lokālais tīkls – 802.11ac  Energoefektivitātes klase – A  tālvadības pults ar baterijām,  strāvas vads | 1 gab. |
| 3. | Televizors ar maināma slīpuma sienas stiprinājumu | LED, ar statīvu un stiprinājumu pie sienas  Ekrāna izmērs 48",  digitālais (DTV) uztvērējs,  Izšķirtspēja (3840x2160),  Audio:  Dolby Digital Plus  Skaļruņu tips - 2.2 kanāli (uz priekšu vērsts)  HD audio  Multiroom Link  Virtuāls telpiskais skanējums - DTS Studio Sound  DTS kodekss – DTS Premium Sound 5.1  3D skaņa  Procesors – Četrkodolu  WiFi Direct,  Pieslēgumi:  HDMIx4, kompozītā ieeja (AV)x1, USBx3, Komponentu ieeja (Y/Pb/Pr)x1, Tīkls Ethernet x 1, Ciparu audio izeja (optiskā)x1, RF ieeja (antenas/kabeļa ieeja) – 1/1 (Parasti izmanto zemes apraidei)/2, Ex-Link (RS-232C)x1, Cl ligzda x 1, MHL,  HDMI 3D automātiskais iestatījums,  HDMI A / atgriezes kanāla atbalsts,  Iebūvēts bezvadu lokālais tīkls – 802.11ac    Energoefektivitātes klase – A  tālvadības pults ar baterijām,  strāvas vads | 2 gab. |
| 4. | Fēns matu žāvēšanai (paredzēts viesnīcas numuriņiem) | 2 pakāpju slēdzis,  pretnozagšanas drošība,  jauda: vismaz 1.35kW/220V,  ar sienas stiprinājumu | 15 gab. |
| 5. | Radio-modinātājpulkstenis | Ar digitālo pulksteņa displeju,  FM uztvērējs,  signāla atkārtošanas funkcija | 3 gab. |
| 6. | Bikšu prese | Stiprināma pie sienas vai brīvi stāvoša,  30 minūšu taimeris lai izslēgtos,  komplektā pakaramais kreklam un žaketei, kastīte sīkiem priekšmetiem,  jauda vismaz 0,23kW,  izmērs - 465x355x1095mm | 1 gab. |
| 7. | Gludināšanas dēlis ar gludekli | Gludināšana ar tvaika funkcijas kontroli,  tvaika strūkla (170g),  vertikālais tvaiks,  iebūvēts pastāvīgas atkaļķošanas elements,  automātiskā pašattīrīšanās funkcija,  vada garums: vismaz 2.5 m / 360°,  max. t° 53 sekundēs,  ūdens tvertne – vismaz 350ml,  jauda: vismaz 2,4kW (regulējama),  Gludināmais dēlis ar regulējamu augstumu | 2 gab. |
| 8. | Kafijas automāts | Regulējams kafijas daudzums,  nerūsējošā tērauda korpuss,  ūdens tvertne vismaz 1,5 l,  termobloks,  tvaiks,  spiediens max 15Bar,  jauda vismaz 1,2kW,  tasīšu uzsildīšana,  kafijas t° pēc sagatavošanas 72-78°C | 3 gab. |
| 9. | Tējkanna | Nerūsējošā tērauda korpuss,  tilpums – vismaz 1,5 litri,  pieslēgums 220V,  jauda vismaz 2,4kW,  temperatūras regulācija 40-100°C | 3 gab. |
| 10. | Seifs (elektroniskais ar displeju) | Elektroniskais displejs,  6mm durvis,  4-6 zīmju lietotāja un adminstratora kods,  USB pieslēgums ar iespēju nolasīt pēdējās 100 atvēršanas datus,  stiprināšana pie sienas vai grīdas/pamatnes,  2 drošības atslēgas,  izmērs - 280x200x180mm,  darbojas ar baterijām | 2 gab. |
| 11. | Seifs | Mehāniskais,  6mm durvis,  stiprināšana pie sienas vai grīdas/pamatnes,  2 drošības atslēgas,  izmērs - 280x200x180mm | 3 gab. |
| 12. | Grīdas sausās uzkopšanas robots | Paredzēts gan cietām grīdām, gan paklājiem,  piemērots platībām vismaz 90m2,  aprīkots ar netīrumu savācējrullīšiem, izolētos kanālos veidotu gaisa plūsmas paātrinātāju,  5 dzinēji un NiMH akumulators, darbība līdz 2h | 2 gab. |
| 13. | Grīdas mazgāšanas robots | Paredzēts cietiem, mitrumdrošiem grīdu klājumiem,  piemērots platībām vismaz 28m2,  3 pakāpju mazgāšana ar atmiecēšanu,  mazgāšana ar ūdeni vai mazgāšanas līdzekli,  uzlāde pie 220V tīkla | 1 gab. |
| 14. | Tvaika slota | Vismaz 0.4L tvertne,  2 darba uzgaļi,  vismaz 6m strāvas vads,  jauda vismaz 1,5kW,  pieslēgums 220V | 1 gab. |
| 15. | Grīdas mazgāšanas iekārta ar žāvēšanu | Paredzēta jaudai līdz 200m2/h,  tīrīšanas platums vismaz 300mm,  2 ūdens tvertnes (tīram/netīram ūdenim) vismaz 4 L tilpumā, nostiprinātas uz kāta,  jauda vismaz 0,8kW | 1 gab. |
| 16. | Viendiska grīdu uzkopšanas un pulēšanas iekārta | Viena diska mašīna visa veida grīdas segumu ģenerāltīrīšanai un mazgāšanai,  komplektā ietilpst ūdens tvertne, mazgāšanas birste, mazgāšanas / pulēšanas disku turētājs,  darba platums vismaz 330mm,  vismaz 150 apgr./min,  Jauda vismaz 0,8kW  tilpums vimaz 12L, | 1 gab. |
| 17. | Putekļusūcējs (profesionālais) | Tvertne vismaz 15L,  darba platums vismaz 300mm,  uz riteņiem, strāvas vads vismaz 15m garumā,  komplektā grīdas uzgalis, šķirbu uzgalis, mīksto mēbeļu uzgalis,  jauda vismaz 1,3kW | 2 gab. |
| Citas prasības: | | 1. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. 2. CE atbilstības deklarācija visām elektroiekārtām atbilstoši 2000.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.187 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” prasībām. 3. Pasūtītāja personāla apmācības – 2 h/vismaz 2 cilvēkiem. 4. Nepieciešama lietošanas instrukcija – latviešu, krievu vai angļu valodā. | |