**Jautājumi un atbildes:**

Par tehnisko specifikāciju:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas Nr. | Preces Nosaukums | Preces apraksts/prasības | Izmērs, tilpums, fasējums | **Jautājums** | **Atbilde** |
| 207 | Kaļķis | Lietošanai iekšdarbos un ārdarbos. Gaiši pelēks apmetuma maisījums uz celtniecības kaļķa un smilts bāzes. No dažādiem minerāliem materiāliem būvētu sienu līdzināšanai un apmešanai. Maisos | 25 kg/maisā | Dzēstie vai nedzēstie | Dzēstie būvkaļķi |
| 267 | Sietlenta šuvju savienošanai | Ruļļos | 0,05 x 153 m | Nav saprotami izmēri | Pašlīmējošā stiklšķ.sietlenta, 50mm\*150m |
| 163 | Vadulas |  |  | Nav saprotams kam paredzēts un izmēri | Paredzētas betonēšanas darbiem, 40mm\*3m |

18.04.2013.

Iepirkuma komisijas vadītāja

Līga Murāne